**Actividades:**

**¿ La IP pública y privada de qué clase son ?**

La ip pública es de clase dinámica, ya que el router se la asigna a los dispositivos a la hora de conectarse a la red y si estos se desconectan, pierden dicha ip y se les asigna una nueva a la hora de reconectarse. En cambio, la ip privada es estática ya que viene de fábrica con el router y no cambia aunque lo reiniciemos.

**¿ Qué información puedo obtener de la dirección MAC?**

La marca del fabricante de nuestra placa de red. En el caso de las notebooks suele ser la misma marca de la notebook en sí.